|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RUT |  | | |
| A.- IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE | | | | | | | | |
| Apellido Paterno Apellido Materno Nombres | | | | | | | | |
| Función / Cargo |  | | | Celular |  | | Anexo |  |
| Unidad |  | e-mail |  | | | | | |

|  |
| --- |
| B.- PUNTOS DE RED |
| Complete él o los lugares, donde se requiere instalar puntos de red:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Sede | Edificio | Piso | Sala/Oficina | Cantidad | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   OBSERVACIÓN: Recibida la solicitud, se cotizará ante los proveedores el costo de los insumos e instalación y se presentará para su aprobación, en el plazo estimado de una semana, el Proyecto de instalación de puntos de red, debidamente valorizado en costo y tiempos de implementación. |

|  |
| --- |
| C.- OBSERVACIONES: |
|  |

|  |
| --- |
| CONSIDERACIONES DEL SERVICIO  Los puntos de red a instalar, se efectuarán bajo estándar EIE 568-C e incluyen, a lo menos, las siguientes componentes:   * + Cableado Categoría 5e o superior.   + Si no existe canalización en obra, los cables se conducirán en bandejas plásticas.   + Módulo de conexión al PC, según estándar.   + Cable de usuario según estándar.   + Verificación de correcto funcionamiento del punto de red.   + Disposición de puerto en equipo de comunicación, para unión a la red de datos de la PUCV.   + Garantía ilimitada, ante fallas de materiales. Esta garantía no incluye daños por mala manipulación, intervención de terceros o fuerza mayor. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D.- RECEPCIÓN DE SOLICITUD | | |
| Nombre y Firma de la Autoridad Responsable | Fecha DD/MM/AA | Uso Interno DSIC |

Para apoyo en este servicio comunicarse a soporte@pucv.cl o al Call Center: anexo 3400 o 322273400.